耳鼻喉科内窥镜及器械招标参数

一、内窥镜参数

内镜镜体全部采用不锈钢管  
窥镜采用光学玻璃、光钎、光雏  
采用柱状透镜技术、图像清晰、视场明亮  
带有方向标、镜头永不磨损  
鼻内窥镜Φ4mm\*175mm（0°） 4根  
鼻内窥镜Φ4mm\*175mm（70°） 5根  
鼻内窥镜Φ2.7mm\*90mm（0°） 1根

二、器械参数

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **鼻剪 12.5cm中介** | **1** | **把** |
| **鼻咬切钳 11cm旋转式 反切长圆头 宽2.5mm** | **1** | **把** |
| **鼻咬切钳 12cm盖板式 直长圆头 宽2mm** | **1** | **把** |
| **鼻咬切钳 12cm盖板式 直长圆头 宽3mm** | **1** | **把** |
| **鼻咬切钳 12cm盖板式 弯50°长圆头 宽2mm** | **1** | **把** |
| **鼻咬切钳 12cm盖板式 弯50°长圆头 宽3mm** | **1** | **把** |
| **鼻组织钳 12cm盖板式 直尖头 头宽4mm** | **1** | **把** |
| **鼻组织钳 12cm盖板式 角弯45°尖头 头宽4mm** | **1** | **把** |
| **鼻剥离器 20cm弯长圆形 头宽4mm/5mm** | **1** | **把** |
| **鼻腔吸引管 15cm弯可调φ2.5mm×12cm** | **1** | **根** |
| **鼻中隔咬骨钳 对咬 刃宽4mm** | **1** | **把** |
| **鼻中隔凿 16cm鱼尾头 刃宽6mm直形** | **1** | **把** |
| **鼻咬切钳 13cm盖板式 直长圆头 宽4.2mm** | **1** | **把** |
| **鼻咬切钳 15cm盖板式 弯45°长圆头 宽2.3mm** | **1** | **把** |

材质要求：304不锈钢