**熏蒸床招标参数（1张）**

1. **技术参数**
2. 电源：220V 频率：50Hz
3. 功率：2300VA
4. 熏蒸仓内的温度可在0-99℃范围内调节
5. 设定时间范围：1-99min范围内调节，连续工作时间不少于8个小时
6. 熏蒸床的蒸汽发生器容积≥3000ml
7. 最大熏蒸量≥650ml/h
8. 臭氧杀菌时间：3-5min任意可调
9. 床体净重：50Kg
10. 最大荷载：150Kg
11. 尺寸大小：床体（亚克力）：195cm\*72cm\*63.5cm（长\*宽\*高）

操作台（亚克力）：35cm\*34cm\*95.5cm（长\*宽\*高）

1. **性能描述**
2. 触摸式按键输出治疗参数，方便临床操作。
3. 微电脑控制熏蒸功能，定时、恒温。
4. MP3音乐放松疗法，减轻患者的压力
5. 臭氧杀菌功能，避免病人交叉感染。
6. 配亚克力材质上半身、下半身熏蒸罩，供做半身、全身熏蒸治疗使用。
7. 采用机电分离式设计，操作更加安全可靠。
8. 具有故障自动检测功能，并能显示相应的故障代码，同时在故障时及时发出提示音，安全可靠。
9. 整个床体采用环保级进口亚克力材料，耐热性强、强度大。
10. 具有漏电保护装置和防干烧系统。
11. 具有送风装置，均衡药蒸汽温度，防止局部温度过高烫伤患者。