**高流量呼吸湿化治疗仪招标参数**

一、性能参数

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \*1 | 温度控制范围 | 31℃，34℃，37℃ |
| 2 | 一体化加温湿化器，湿度输出范围 | 32 – 44mgH2O/L |
| \*3 | 一体化流量调节，范围 | 2 ~80 L/min |
| 4 | 一体化实时氧浓度监测，无氧电池消耗 | 21%~100% |
| 5 | 空/氧混合的氧浓度范围 | 21%~100% |
| 6 | 呼吸管路性能 | 螺旋加热丝，带温度和流量监控 |
| 7 | 连接界面方式 | 1 、大、中、小叁种尺寸硅胶(不含乳胶)鼻塞的接头  2 、气管插管\气管切开套管接头  3 、面罩接头（选配件） |
| \*8 | 屏幕尺寸显示内容 | 3.5寸TFT彩色液晶屏，氧气浓度、流量、温度同时显示 |
| 9 | 报警功能指示 | 安全报警：管路堵塞报警、管路漏气报警，水罐缺水报警，管路未连接好报警，断电报警，内部故障报警、检查工作条件报警、无法达到设定温度报警、无法达到设定流量报警  可设置报警：氧浓度高低限报警 |

二、配置： 台车、氧流量调节设备、湿化罐、加热管路、鼻塞导管、过滤棉、便携包等

三、整机质保1年

四、数量：2台，预算5万元/台

五、设备如涉及耗材，耗材请分项报价。