**无托槽隐形矫治技术系统参数（★项为必备项）**

1. 基本要求
2. 矫治器类型:无托槽隐形矫治器。
3. 有国家食品药品监督管理局颁发的正规注册证。（★）
4. 矫治适应症包括开颌、关闭间隙、反颌、深覆合、拔牙、磨牙压低、推磨牙向远中等大部分病例。
5. 精确的控制单颗牙和多颗牙移动，磨牙后推可达5mm。
6. 每个病例均配备专利产品附件酸蚀模板及附件粘贴定位模板。（★）
7. 医生只需要一次取模或口扫，根据设计方案生产出所有矫治器，完成矫正治疗，无需多次取模或口扫。
8. 矫正方案沟通协商成功后，无托槽隐形矫治器公司可以一次性也可分阶段生产方案所需矫治器，在2周内（节假日顺延）邮寄到临床科室，提交给临床医生。
9. 每个病例配备专用咬胶棒及摘取器，需要邻面片切的患者需提供片切砂条及间隙测量尺。（★）
10. 售后
11. 支持5年内免费中途重启和微调。（★）
12. 提供免费的医生网站以便医生能集中管理以及查阅和修改治疗方案。
13. 每个病例需要免费提供两副治疗后全口保持器。（★）
14. 售后一对一服务，每位医生有指定的客服，可以及时快递解决所有的问题。（★）

中医院口腔科

2018/10/9