芜湖市中医医院纱窗制作安装的招标要求

1. 工作内容：根据院方要求，在我院区域（新院区，老院区，北京路门诊）制作安装纱窗
2. 招标内容及资质要求：

1、投标单位须为独立法人资质，

2、经营项目须含有的铝合金生产、铝合金制作加工制作单位

★三、制作要求

根据院方要求制作的场地和材质，提供制作和安装纱窗，材质根据原窗户材质，同质定制。

铝合金材质，均参照“凤铝”“伟业”等国标产品材质要求, 铝材壁厚不小于1.2mm；金刚纱网均采用国标304不锈钢材质，60号，12-14目，永不生锈；四个边角安装防撞护角，每扇安装闭锁，铝合金纱窗边框宽度不小于50mm；平移式厚度不小于15mm，三推式厚度不小于25mm；

1、塑钢窗：

1.1有安装条件的塑钢窗：根据我院现有的塑钢窗结构，无需增加附件，制作纱窗，直接安装即可，

1.2无安装边条的塑钢窗：根据我院部分的塑钢窗结构，需增加边框附件（纱窗固定滑动的边条），安装纱窗。

1. 彩铝窗：

2.1、原窗户有安装边条，可直接根据尺寸定做，无需边框附件，直接安装的彩铝平移滑动纱窗,带闭锁功能；见图1

2.2、需要增加边框附件（原窗户无滑轨间隙，需另增加纱窗滑轨）的滑动平移纱窗制作,带闭锁功能；见图1

2.3、外推式窗户，需定制成套铝合金纱窗含外框，三推式，中间上或下开启，带闭锁功能；见图2

 图1 图2

1. 报价：

根据下列五种类型和三种**报价，**

**0.5㎡>尺寸，按0.5平米（半价）计算；**

**1㎡>尺寸>0.5㎡，按1平米（单扇）计算；**

**1.5㎡>尺寸>1㎡，按1.5平米（1.5倍单价）计算；**

**同时根据下列估算量计算总价，分别报价。下列**数量为估算，实际供货量以院方通知要求制作的实际发生量为准。

以下为估算数量

上述1.1、有安装条件的塑钢窗纱窗 10扇

上述1.2、需要增加边框导轨的纱窗 10扇

上述2.1、原窗具有安装条件的纱窗 100扇

上述2.2、需要增加边框导轨的纱窗 10扇

上述2.3、三推式成套铝合金金刚纱纱窗 200套

最高限价5万元/年

五、投标要求

1、投标时，需提供400\*400小样，做好标签，中标后留存不退。

2、投标前的现场勘查及中标后的现场操作如发生任何意外

与招标方无关。

3、中标后，施工过程中，不得以任何理由变更单位名称和账号。

4、报价中，须含有安装维修、高空作业、各类作业工具、运输、机械、人员工资、主辅材、安全设施、安全风险金、税费、员工保险等一切费用，承担施工过程及售后的一切安全责任。中标后须签署安全责任书或承诺。

5、中标后的现场操作时招标方将以工作联系函的方式安排

工作，服从招标方现场管理；