**床单位臭氧消毒机及紫外线循环风**

**维保参数**

一、项目基本情况：

①、项目名称：床单位臭氧消毒机及紫外线循环风维保

②、预算金额：6万元/年

③、资金来源：自筹资金

④、几类医疗器械：一类

技术参数：

我院现有**品牌**为：新华、老肯、绿天使等。

**数量**:

紫外线循环风约200台

床单位臭氧消毒机约50台

配件如下：

1. 电机 YYS32-4
2. 电路板 Y-1000
3. 电路板 G-1500
4. 遥控器 Y-1000
5. 紫外线灯管
6. 控制主板
7. 显示板
8. 臭氧发生器
9. 硅胶软管
10. 供氧泵
11. 硅胶软管接头
12. 电磁阀
13. 过滤网
14. 电源插头开关
15. 提供每3000小时的性能检测并出具检测合格证。
16. 提供每年一次的设备维护保养。

请投标单位按以上配件栏分项报价。

⑤、合同履行期：3年

⑥、付款方式：维保费用一年一付，先服务后付款，验收合格后，支付合同每年总价款的实际金额数，且每年总价不能超过6万元，超出部分我院不予以支付。结算依据为甲方出具的维修、检测等验收报告。