真空循环水泵招标参数

流量 100-400 m3/h

扬程 50-200 m

工作压力 2.5Mpa

转速 1450r/min

功率 7.5KW

真空度 0.098Mpa

水箱体积 100L

材质 不锈钢

最大气量 4.66 m3/min

包安装和调试

质保1年