**覆膜气管支架产品参数**

产品名称：覆膜气管支架

产品结构及组成：该产品以00Cr18Ni14Mo13不锈钢制成Z型骨架，覆有HS-110医用硅橡胶膜。辅助结构有防滑装置和回收装置。产品为非无菌供货。货架有效期两年。

规格参数：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系列 | 尺寸 | | | | 防滑倒刺 |
| 基本尺寸Φ | | 基本尺寸L | |
| CZTS-I | 尺寸 | 公差 | 尺寸 | 公差 |
| 10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20 | ±0.5 | 50、55、60、65、70、75、80、85、90、95、100 | ±1.5 | 有、无 |

适用范围：

1.食道癌或者其他恶性肿瘤压迫、侵蚀气管或转移至气管、支气管形成的气管狭窄。

2.食道癌或其他恶性肿瘤手术后复发侵蚀气管及放疗后引起的气管狭窄。

产品特点：

1. “Z”型骨架结构和全覆膜设计，对气管黏膜的异物刺激降到最低，大大减少增生，阻止肉芽向管内长入；
2. 全覆膜设计避免骨架暴露，减轻骨架金属对肿瘤的压力，避免肿瘤组织出血。支架两端与气管接触点少，避免了切割气管。
3. 全覆膜管壁能与气管紧密贴合，可以封闭气管瘘口，为瘘口闭合的治疗提供宝贵的时间。
4. 特种不锈钢骨架对射线的吸收和散射值很低。
5. 投标时需考虑到我院3.4%配送费
6. 年预计用量：5套，预算：9万元/3年