**芜湖市中医医院玛西尔电动救伤车大修服务项目招标**

投标要求：

1. 投标人必须具有机电维修资质及售后服务能力。
2. 投标人应具有良好商业信誉。
3. 更换的电池要求为品牌：理士；型号：DT106；容量：6V，225AH。
4. 要求充电系统为48V16A脉冲智能控制。
5. 更换配件应是玛西尔原厂配件，配件质保一年。
6. 投标人应保证救伤车正常运转一年（含轮胎无偿维保）
7. 项目竣工验收合格付中标价90%，余款一年后无质量纠纷无息付清。
8. 投标人自行勘察项目现场，谨慎报价。
9. 分项报价见附件一

|  |  |
| --- | --- |
| 分项类 | 报 价 |
| 理士6V-225AH、DT106 共计8个，免费维护一年 |  |
| 控制器一套 |  |
| 48V充电机一台 |  |