**采购开水机招标要求**

**一.安装要求：**投标方中标后，按照院方要求免费安装到位，遵照美观大方，经久耐用原则。

**二.实地考察要求**：投标方投标前必须到现场实地考察，为正确投标提供科学精准依据。在实地考察时发生任何意外由投标方自行承担，与院方无关。

**三.参数**： 开水机2台，可以满足60人开水、需求1小时出开水60升，美观、高雅，不多占空间，具体参数如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品图片 | 型号 | 价格 | 产品性及参数 | |
|  |  |  | 出水方式 | 三开 |
| 水胆 | 30L |
| 功率 | 3000W |
| 电源 | 220V/50HZ |
| 供水量 | 开水60L/H |
| 过滤 | 三级过滤 |
| 可供人数 | 60人（PP+颗粒活性炭+压缩活性炭） |
| 尺寸 | 55\*50\*155CM |
|  |  |

**四.保质期、保证金**：保质期壹年,送货、安装、调试交付使用，整机保修一年。保证金扣中标价总额的5%。

**五.投标方的资质要求**：具有相关专业证件以及营业执照。

芜湖市中医医院总务处

2018年4月18日