芜湖市中医医院制剂生产用净化服、洁净鞋及鞋套的招标要求

1. **公司要求：**

**1、资质要求：**、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；纳税信用良好；在经营活动中没有违法记录；有独立的法人资格，必须有工商局许可的资质。

**2、业绩要求：**具有销售净化服、洁净鞋及鞋套经验的公司，提供至少有2家合同复印件的业绩，同时提供一套符合要求的净化服、洁净鞋及鞋套，提供的产品必须满足招标标方的规格、材质、工艺等要求。

1. **参数要求：**
2. 承诺质保期不低于贰年。
3. 预算费用约：1.8万，合同签订后扣质保金5%，一年后无质量问题，无息返还。
4. 招标文件上未尽事项，合同中另行约定。

4、 见附件一。

总务处

2018年5月2日

**附件表一:**

货物名称：净化服、洁净鞋（防静电鞋）、洁净鞋套（防静电鞋套）

**一、净化服参数要求**：

1、二分体式净化服数量：100套（含上衣、帽、裤）

2、大褂式净化服数量：10套（含帽）

**净化服参数**

主要技术参数：耐清洗次≥100次，耐高温：120℃

分体式分为：帽子和上衣连，裤子分开

要求：面料采用聚酯长丝与导电纤维经特殊工艺精纺而成，质地光滑、无静电、不脱落纤维和颗粒性物质。二分体工作服款式为帽子与上衣相连，裤子分开，尺寸大小宽松合身，上衣套头式，袖口、裤脚、裤腰都采用松紧调节大小，同时可高温消毒灭菌，做工精细，无线头。符合GMP要求。（具体尺寸试穿后确定）

**二、净化鞋、洁净鞋套参数要求**

**1、防静电鞋套**：防静电、防滑，做工精细，穿着舒适，符合GMP要求。

**2、防静电鞋**：防静电、防滑，做工精细，穿着舒适，符合GMP要求。

数量：

**1、防静电鞋套**：200双（具体尺寸试穿后确定）。

**2、防静电鞋**：100双（具体尺寸试穿后确定）。