XL-4400点灯装置招标参数

产品参数：

一、适用范围：富士XL-4400冷光源灯泡触发装置

二、技术参数：

1.LAMP POWER SUPPLY点灯装置，输出灯功率稳定，电路设计达到输入电源电压在120--265V的宽规模中改变，其输出的灯功率改变<3%。

2.产品尺寸：135\*50\*30。

3.点灯器着火电压：一、着火辅助电压70~100V；

二、点灯主电压20~30V；

三、击穿氙气灯泡内氙气的高频高压，约数千伏。

4.点灯器在灯箱内配置强迫风冷，安装水平位置误差小于5度。

5.保修期6个月，厂家工程师提供免费24小时上门服务。