25°电切内窥镜参数

内窥镜1支，25°

4mm\*302mm高清（HD）内窥镜，目镜与镜端采用高品质蓝宝石镜面，无腐蚀性，可高温高压消毒。

需与我院电切系统配套使用。（可使用我院鞘套及其他配件。）

预算：2.5万元