**皖南制剂中心遮阳卷帘制作安装**

**招标需求资料**

一、项目基本情况

1、项目名称：皖南制剂中心遮阳卷帘制作安装

2、预算金额：约2万元

3、资金来源：自筹资金

4、制作要求：

规格及材质：自动卷帘，加厚面料，材质涤纶PVC，双面同色，有效遮光遮阳，防水防油，清洗便利，自动弹簧卷帘，内置升降阻尼，升降方便。

数量：共149扇，约250m2（具体面积是实际完成为准）；

5、合同履行期限：交钥匙工程，质保期二年。

6、付款方式：银行转账，按单扇或面积实际结算，参考标准如下：报单价，按实结算；

7、制作安装时间：签订合同后30天内完成。

二、项目招标要求

1、项目是否面向中小企业：是

2、投标人资质要求：

(1)、投标单位必须是具有能独立承担民事责任的合法企业；

(2)、投标单位近三年内必须有完成类似项目业绩。

(3)、投标人须在人员、设备、资金等方面具有相应的能力；

(4)、所提供的上述所有报名材料必须真实、合法、有效，没有弄虚作假；

(5)、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(6)、参加政府招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(7)、法律、行政法规规定的其他条件；

(8)、本次招标不接受联合体投标。

三、投标要求

1、投标时，需提供400\*400小样，做好标签，中标后留存不退。

2、投标前请现场勘查，现场勘查及中标后的现场操作如发生任何意外与招标方无关。

3、中标后，施工过程中，不得以任何理由变更单位名称和账号。

4、报价中，须含有成品的生产、装卸、一二次运输、现场搬运并安装至指定地点，增值税普票、使用工具、安全防护、各类人工和设备及运输的保险、用工的劳务福利等一切费用。直至验收合格，甲方不承担任何费用。

5、中标后须签署安全责任书或承诺书，承担施工过程及售后的一切安全责任。

6、中标后的现场操作时服从招标方现场管理。